Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Утверждаю

Заместитель директора

ГАУ КК «ЦОП УСЗН»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Степаненко

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| **Перечень основных**  **данных и требований** | **Основные данные и требования** | |
| --- | --- | --- |
| Предмет и объем договора | Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт помещений пищеблока ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Геленджикскому району расположенного по адресу: с. Михайловский Перевал, ул. Центральная, 31а", стадия рабочая документация | |
| Финансирования | Средства целевой субсидии на проведение мероприятий, связанных с осуществлением капитального ремонта зданий и сооружений. | |
| Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг | Безналичный расчет. Без аванса. Оплата за фактически выполненные работы после подписания и на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 20 банковских дней | |
| Общие сведение об участке строительства | Объект действующий | |
| Особые условия строительства (сейсмичность, грунты, стесненность площадки и т.п.) | Сейсмичность района 8 баллов, наличие действующего пищевого оборудования в помещениях | |
| Типы объектов строительства (индивидуальные, применяемый типовой проект) | Индивидуальный | |
| Начальная (максимальная) цена договора | 11 109,67 (одиннадцать тысяч сто девять) рублей 67 копейки | |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Архитектурно-планировочные решения зданий и сооружений, их блокировки, варианты предлагаемых к применению отделочных материалов, оборудования и сети инженерно-технического обеспечения подлежат согласованию с Заказчиком. | |
| Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию зданий и сооружений | Инженерное обеспечение объектов проектирования разработать в соответствии с требованиями действующих СНиП согласно технических условий инженерных служб.  Запроектировать внутренние инженерные сети до точек подключения к внутриплощадочным инженерным сетям в следующем составе:  - отопление, вентиляция и кондиционирование (в т.ч. оборудование);  - водоснабжение и водоотведение;  - горячее водоснабжение;  - электроснабжение и сети связи (телефонизация, интернет);  Точки подключения к инженерным сетям, точки ввода/вывода внутренних инженерных сетей определяются проектной организацией в процессе проектирования и подлежат согласованию с Заказчиком. | |
| Разработка проектно - сметной документации | Расчет сметной стоимости работ ведется ресурсным методом на основании норм ТЕР-2001 в редакции 2010 года и стоимости ресурсов в текущем уровне цен | |
| Гарантийный срок на оказание услуги | 12 месяцев со дня изготовления и приемки Заказчиком проектно - сметной документации | |
| Качество проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям, предусмотренным строительными нормами и правилами, в том числе Градостроительным Кодексом РФ, а также требованиями иных действующих в РФ нормативных актов.  Сметная документация должна получить положительное заключение в ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» | |
| Требования к безопасности выполняемых работ | Все запроектированные работы соответствовать СНиП, ПУЭ, требованиями техники безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. | |
| Количество выдаваемых Заказчику экземпляров | Материалы для согласований с Заказчиком и промежуточные материалы передаются Заказчику в двух экземплярах на бумажных носителях.  Окончательные материалы проектно-сметной документации передаются Заказчику в четырех экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре в электронном виде на СD носителе (сметную документацию в электронном виде в программе «Гранд смета» и Excel) | |
| Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ | Свидетельство СРО | |
| Заказчик предоставляет следующие исходные материалы:  до начала проектных работ | Технический паспорт помещений, технические характеристики и схему расположение оборудования | |
| Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков оказания услуг | Контроль и приемка оказанных услуг заказчиком будет осуществляться в соответствии с разделами проекта договора. | |
|  | |  | |  |